2025年公安刑事技术实验室专业仪器设备采购（第五批）

采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
	最高限价（总价/元）
	是否为核心产品

	1
	声纹检验实验室装备（1）
	多源数据处理工作站
	否
	1套
	280000.00
	否

	
	
	移动声纹鉴定工作站
	否
	1套
	783000.00
	是

	
	
	录音真实性检验工作站
	否
	1套
	479800.00
	否

	2
	声纹检验实验室装备（2）
	智能声纹鉴定工作站
	否
	1套
	918100.00
	是

	3
	声纹检验实验室装备（3）
	智能语音降噪工作站
	否
	1套
	280600.00
	是

	
	
	电子变声还原工作站
	否
	1套
	250000.00
	否


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

一、包1产品技术指标要求
	1
	多源数据处理工作站
	1、支持多种音频文件导入，如：mp3、wma、wav、flac、ape、aac、silk、amr等多种音频格式，支持导入的视频格式包括：flv、mkv、mov、vob、3gp、 wmv、avi、mp4、rmvb、mpg、ifox、MJPEG、WMV2等。
2、支持查看音频语谱图、波形图等，支持对图谱进行缩放，支持对音频进行倍速播放。
3、支持检测音频中是否为活体语音，可检测≥2 种不同场景的活体语音，包含翻录语音、AI 生成语音的活体检测，准确率≥95%。
4、采样频率识别，支持提取音频文的采样频率，自动进行识别展示。
5、采样精度识别，支持提取音频文的采样精度，如：8bit、16bit、32bit。
6、有效时长检测，支持检测音频文件中有效人声部分的音频时间长度。
7、语音转写：支持对输入的中文普通话语音或提取的语音片段一键转写成文字，转写结果可一键导出成.txt文档，导出结果支持带音频时间戳。转写后的文本可自动进行分段并展示。支持通过点击文本内容定位到对应语音位置。

8、语音播放，支持对语音或选区进行播放、暂停、停止、循环、倍速播放，同时支持对多个文件的选区轮循播放；支持鼠标左键或空格键暂停播放。
9、案件编辑，支持案件任务的打开、重命名、删除等操作。
10、联网案件创建，支持联网案件创建，可以自定义创建私有案件或共享案件。
11、深度语音伪造检测，支持对音频进行深度伪造检测，检测是否为合成音。支持对录音文件进行伪造语音检测，能识别出重放、语音合成、语音变声等。
12、格式转换，支持把音频文件转成标准.wav格式音频。
13、人声分离，支持将多人语音处理为单人单条语音。支持≥3小时的多人语音进行语音分离。支持自动检测音频文件中的人数并可手动调整，支持最大8个说话人的语音分离。

14、具有多种降噪模式，支持多条语音批量处理，支持宽带降噪和智能降噪，可一键式处理。
15、语音增益，系统允许用户在编辑过程中对选定的音频文件进行精细化增益调整。针对微弱或难以辨识的语音片段以及整个文件，可在放大语音的同时有效抑制背景噪音，可以根据实际需求选择对特定语音段落或是整条音频进行精确增益增强或衰减操作，以达到理想的音质效果。
16、自动分离，单人/多人声检测功能检验：可检测音频是否为单人/多人声，支持电话信道长时间说话、电话信道交替说话、麦克风信道等多种场景算法;具有自动分离（不指定说话人数量）功能，可自动识别音频中的说话人数量，并按说话人声纹特征对音频进行分离，给出对应数量的音频分离结果。
17、标记编辑，支持标记多个不同说话人语音片段，并支持对已标记的片段进行名称修改、删除等操作。
18、音频拼接，支持将多条不同格式的音频自动拼接，以指定采样率输出成一条wav格式音频。

▲19、支持多层级语音分层聚类。可支持≥3级文件夹的自动化聚类处理，可一键对批量文件夹中的语音以文件夹为单位进行批量聚类。

▲20、支持多层级语音分层拼接。可支持≥3级文件夹的自动化拼接处理，拼接后的语音支持自定义名称或赋予上一级文件夹名称进行命名，可配置拼接后的文件导出路径。

▲21、支持多层级语音聚类后自动拼接。多层级语音分层聚类后，支持不同格式的音频按照列表排列顺序进行自动拼接成WAV格式音频并输出，可配置拼接后的文件导出路径。
22、支持打开≤1GB的音频文件，≤4GB的视频文件，导入后可自动转为wav格式的文件并保存至本地，导入时长为1h的音频文件的耗时≤3s。
23、多算法支持，支持声纹比对，可单选一种算法或多选多种算法进行比对。
24、自动聚类，支持文件在导入声纹比对模块时，自动对该文件与已有的聚类记录和未聚类音频进行聚类。。
25、手动聚类，支持文件目录里的文件进行手动选择多文件聚类分析，将属于同一类的音频归为一个聚类记录，支持输出多条聚类记录，不属于任何聚类的即为未聚类音频。
26、声纹数据库双向交互，可对接声纹数据库获取原始检材和比对检材等数据，支持本地案件信息、语音与声纹数据库平台进行双向交互、比对。
27、模块化预处理，可通过预设音频处理流程，可手动设置语音分离、音频降噪、自动聚类模块处理顺序等，对批量导入音频进行自动化流程处理。
28、一键处理，支持在无需人工识别数据来源及数据类型的情况下，将未明确角色数量的批量语音数据，通过一键处理功能将角色分类，并形成单人单条语音文件。

▲29、批量语音关键词检索。系统支持对批量的音频进行关键词检索，并按关键词进行文件夹命名分组，可同时设置多个关键词。

▲30、批量转写。支持对社交APP（微信、QQ）、手机通话录音进行批量转写。

	2
	移动声纹鉴定工作站
	软件：

1、支持新建案件、案件重命名以及案件搜索、案件同步、案件删除等。

2、案件列表中可查看不同分类的案件，亦可查看某一个案件的属性信息。

▲3、案件信息实时同步，案件在办案小组内任意标记修改，修改后的案件信息可以在不同用户间实时同步。

4、支持多种常见音频格式的导入，输出采样精度为16bit的wav格式。包括但不限于wav、m4a、mp3、mp2、amr、wma等。

5、支持导入多种格式视频文件，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为 16bit 的 wav 格式；包括但不限于mp4、wmv、avi、flv、mkv、mov等。

▲6、支持快捷键功能。支持为常见功能自定义快捷键，实现快速访问。

7、支持查看源文件大小与时长、采样率与采样精度、声道、编码格式、文件格 式、CRC32 编码、SHA1 编码、MD5 编码等文件属性。

8、支持自动识别说话人语言种类，支持普通话、粤语、英语、韩语、日语、闽南语等。
9、支持打开≤1GB的音频文件，≤4GB的视频文件。
10、音视频文件导入后可自动转为wav格式的文件并保存至本地，导入时长为1h的音频文件的耗时≤3s。

11、支持对文件及语音进行剪切、复制、粘贴、删除、切片、撤销和恢复操作。 

12、支持在语谱图上进行横选、竖选、框选操作。

13、支持相同关键词检索，通过深度学习算法自动排列出检材和样本的相同关键词的相似度。

14、支持相似音素检索，根据音素出现频次及所在位置进行排列，支持标记和快速检索。

15、支持LPC曲线快速绘制，可显示4条或以上共振峰，自动测量中心频率、带宽、强度等特征。

16、支持LPC曲线叠加快照，可对各LPC曲线进行不同颜色进行标记和测量。

17、支持语音转写功能，对导入的音频中汉语语音内容进行识别并转写。

18、听辨标记管理，支持在听辨标记面板中对添加的听辨标记信息进行管理，支持对标记进行导出、删除、排序、编辑等操作；可将标记选择性的添加至听辨检验表对应的发音类型中，听辨标记支持再次编辑。

19、语谱图展示功能：支持音频文件以多种语谱图方式展示，包括波形图、宽带图、窄带图、共振峰、基频、能量曲线、过零率曲线等多种特征图谱，并支持叠加展示。

20、支持同一性分析，可对检材和样本相同音素进行测量，根据偏差比例进行同一性判断。

21、韵律特征谱图：支持对语音的韵律谱图叠加分析，可以联动查看多个文件同一时间点的基频、 能量和过零率的详细值；支持分开查看单文件的基频、能量和过零率的详值

22、支持听觉量化分析，可从语速、清晰度、流畅度、方言特征、共鸣方式、噪音纯度、音高特征、言语缺陷等方面进行机器学习判断。

23、支持从语速、音高、音色多个维度对音频进行变声调节。

24、支持多窗口标记，最少支持4个窗口的语谱图同时展示标记。

25、声纹比对：支持对案件中检材与检材、样本与样本、检材与样本之间的比对分析；检材和样本具有 1 :1、1：N、N:N 三种比对模式，比对结果以声纹相似程度进行由高到低的排名展示。

▲26、语音识别及结果展示功能。可设置多种语音识别算法，可对音频进行语音识别，识别结果包括音素、文字、词组等多个维度；语音转文字准确率≥99%，文字可通过浮动窗口、固定窗口等多种方式进行展示。

27、共振峰提取：支持对检材和样本中音节的特征数值进行定量检测，测定共振峰的中心频率、 带宽、强度等特征；支持通过设置阶数、能量门限等参数，过滤假峰和无效的高频共振峰。

28、共振峰计算：可以叠加显示在宽带语谱图上；能够对共振峰颜色、共振峰个数、动态范围、提取范围、帧长、帧移、窗类型、FFT 长度、LPC 阶数、共振峰频率上限、功率阈值等参数进行调整。

29、倍数播放：系统可对音频进行倍数播放。

30、鉴定文书生成功能：支持通过填写受理记录、检材与样本信息、听辨分析、声谱分析、 定量比对和综合研判，生成鉴定文书。

31、声纹库集成：支持声纹鉴定工作站与声纹数据库之间鉴定任务的发起的反馈功能。

32、视频处理能力，对时长1h的视频进行音视频分离，分离时间应≤2s。

33、音视频合并：对视频分离后的音频进行降噪或增益处理后，仍可以重新与视频画面进行合并，合并后的视频输出为mkv、MP4或其他常见视频格式。

34、同步参数调节：支持语谱图动态范围、颜色等参数调节设置，系统有同步/解除同步多窗口的亮度、对比度功能。

35、支持音视频批量导入，可同时导入不少于20条音视频文件。

36、音速调节功能：支持按指定倍速值改变语速。

37、转录功能：具备内录电脑或者移动终端上音频文件功能，支持麦克风或内录方式进行录音，录音时可直接显示录音的语谱图。

38、预置听觉特征表：提供≥20项特征听辨项目，可对检材或样本说话人的发音特征进行量化分析，自动获取听辨过程中的发音特征内容，包括嗓音音质、口头言语、口语缺陷、声母和韵母的发音特征听觉类型，针对方音特征和发音标准程度特征的值可以从听辨标记列表中自动获取。在听辨过程中可以对听觉信息进行记录，并自动保存；支持为每个辨听项目的每个特征参数对应添加特征语音片段样本；逐项辨听并选择特征参数后，能自动生成听觉比较量化表，统计符合和不符合项目及得分，计算总体结果。

39、多层标记功能：支持针对不同内容对语音分层进行标注并展示，可进行包括文字、音素、国际音标、听辨特征及内容在内的四层标注五层内容。可通过快捷入口对标注层自由设置显示或隐藏，每个文件窗口单独设置互不影响。支持同时对5个文件的多层标记加载展示。标注层支持手动添加内容标记和听辨标记。

40、听辨标签功能：听辨特征可根据具体内容选择听辨标签，听辨标签支持泥来母相混、非晓组声母相混、平翘舌相混、零声母字异读、尖团音分合、入声的分化、前后鼻音相混、o与ɤ分混、儿化音的分混、r声母的异读、b p不分、d t不分、zh ch sh/z c s与jqx不分共十三种方言发音特征标记。听辨标签允许新增、编辑、删除，标注结果随文件保存，支持导出。
41、等高线联动：在语音文件比对模式下，支持等高线联动展示，可以查看同一时刻不同文件的能量值差异，支持语音同时放大或缩小查看。

▲42、多窗口展示：支持不少于8个文件窗口展示，每个窗口可进行单独展示，不同窗口可自定义组合音频文件进行比对鉴定，可支持全部窗口展示不同的音频，也可支持全部窗口展示相同的音频。

43、文件结构分析：支持查看音频文件二进制文件结构信息，包括Offset、16进制编码信息、ASCII信息等，可以查找录音设备和声音编辑器的签名信息。

44、声学建模功能：系统支持通过对多语种的语音进行统一声学建模，输出相同音节片段的发音起止时间，实现对人工选取的音节片段自动匹配检材和样本中的相同音节。引擎支持多条语音同时查寻，同音匹配准确率应≥80%。

45、传统声纹比对：支持1:1自动比对，内置不少于4种算法，支持对整个录音文件或从标记组中筛选语音片段进行自动比对。支持系统给出匹配、不匹配、无法判断比对结果。

▲46、深度伪造模块。支持对深度伪造语音的伪造方法进行鉴别，支持判断伪造方法的合成器类型和声码器类型，通过检测的置信度判断合成的概率。支持语音伪造仿真，含常见的语音合成和克隆方法，用于生成合成语音与输入语音进行比对。

47、深度神经网络降噪模块：内置AI声纹算法，可根据音频文件的噪声特点自动降噪，支持抑制音频文件中的噪声，可对风声、雨声、海浪声、传真音、音乐声、机器运行声、撞击声、鸣笛声、鸟叫、室内特殊场景噪声进行一键自动滤除，增强语音信号。

48、同一音源检测：支持音频同一音源检测，通过叠加波形自动比对，判断二段音频(部分或全部)是否属于同一音源编辑处理而来。

49、声学环境估计：支持背景噪音强度估计，支持混响时间估计，用以判断是否为深度伪造音频。

50、具有静默低功耗功能。
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	录音真实性检验工作站
	软件：

1、支持案件管理，可以新建、修改、删除案件，可以根据关键词对案件进行搜索。

2、支持单次导入多种格式音视频文件，具备格式转换功能，导入后可自动输出采样精度为16bit的wav音频格式和文件；支持导入包括但不限于wav、m4a、mp3、amr、wma、adu、silk、aac、3ga、ape、flac、m4r、mmf、ogg、VYF等音频格式及flv、mkv、mov、vob、3gp、wmv、avi、mp4、rmvb、mpg、WMV2等视频格式。

3、导入时长1h的音频文件耗时≤3s。

4、支持导入≤1GB的音频文件，≤4GB的视频文件。

5、可以自动记录或手动设置导入/导出路径。

6、可以自动分离视频中的音频，对时长1h的视频进行音视频分离，分离时间≤5s。

7、导入视频后进行音频分离后，播放音频时，视频可以同步播放。

8、支持对语音或选区进行播放、暂停、停止、循环、倍速播放；支持鼠标或空格键暂停播放。

9、支持多窗口展示比对分析，支持缩放查看文件细节。

10、元数据检验功能，可以查看并分析录音时长、采样率、音频格式、文件大小、创建日期、修改日期、MD5值、声道、CRC32编码、SHA-1编码等元数据信息。

11、支持判断当前语音是否存在加速处理，确定语音是否被编辑过。

12、支持对语音是否存在截幅进行检测，支持快速查看截幅片段位置。

13、支持删除检测，支持对每个删除点进行定位分析。

14、支持重复采样点搜索，可以分析是否存在人为设置静音段或存在暂停操作。

15、支持拼接检测，可以一键定位拼接位置。

16、支持重复片段检测，支持一键定位重复片段位置。

17、支持背景环境噪音分析，通过背景噪声变化判断是否存在剪辑或拼接处理。

18、支持频域分析，通过检测语音突变频点，辅助分析语音是否有人为编辑痕迹。

19、支持合成伪装语音检测。

20、支持深度伪造语音检测，判断伪造方法为语音合成还是语音克隆。

21、操作步骤历史记录功能，可以根据历史记录对操作进行回退。

22、有日志功能，日志可以导出查看。

硬件：
1、配套高性能控制终端4套，处理器≥24核，内存不低于64GB，硬盘不低于2TB SSD，独立显卡显存≥16GB，显示器≥34英寸，屏幕刷新率不低于120Hz，分辨率不低于3440×1440，配备机械键盘、无线鼠标。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。

2、配套控制终端5套，处理器≥24核，内存不低于64GB，硬盘不低于1TB SSD+1TB HDD，独立显卡显存≥16GB，显示器≥34英寸，屏幕刷新率不低于120Hz，分辨率不低于3440×1440，配备机械键盘、无线鼠标。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。

3、配套移动控制终端2套，处理器≥24核，内存不低于64GB，硬盘不低于2TB SSD，独立显卡显存≥16GB，显示器≥16英寸，分辨率≥2560×1600。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。

4、图谱打印输出设备2台，支持A3画幅，墨仓式，支持彩色打印，支持4800x2400dpi，支持双面打印。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。

5、手持式录像设备2台，1英寸CMOS传感器，等效像素尺寸3.2μm。

镜头：等效焦段20mm，光圈F2.0，2英寸OLED旋转触摸屏，支持100% P3广色域显示。支持最高4K 60P（横向拍摄）及4K 120P慢动作视频拍摄，支持HLG HDR和10bit D-Log M色彩模式。

6、物证摄影套装，全画幅，像素≥6000万，含24-70mmF2.8变焦镜头、16-35mmF2.8变焦镜头、100mm F2.8微距镜头组，含闪光灯。

7、NAS存储设备2台，≥8核，≥4盘位，内存≥16GB，铝合金材质。

8、监听音响2套，发声单元：采用1.25英寸高音喇叭+2.75英寸中低音喇叭；音频编解码：支持SBC、LDAC。

9、涉案语音（小众APP语音）快速提取设备2套。

10、声纹样本采集终端2台。

11、高拍仪2台，最大支持A3幅面，2200万以上像素。

12、以上硬件为3套工作站共用。


二、包2产品技术指标要求
	序号
	品目名称
	技术参数与要求

	1
	智能声纹鉴定工作站
	软件：

1、支持导入包括但不限于 wav、mp3、m4r、flac、aac、mmf、wma、 wmv、mkv、ac3等主流音视频格式；支持8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、96kHz、192kHz等主流采样率；支持8bit、16bit、24bit、32bit等主流采样精度。

2、支持批量导入音视频文件。

3、导入时长为1小时的音频文件耗时≤2秒。

4、可以提取导入视频中的音频，支持avi、mkv、wmv、mp4、mpeg、webm等主流视频格式。

5、可以记录历史导入/导出路径，可以手动设置固定路径。

6、支持文件元数据查看。可以对导入的音频、视频文件的文件属性进行查看分析，包括创建时间、修改时间、文件时长、文件大小、哈希值、编码格式、采样率、采样精度、通道数等。

7、具有格式转换功能，可以手动设置采样率、比特率、通道数，可以手动选择转换后的文件格式，可以根据系统默认方案进行格式转换，可以设置文件导出目录。

8、具备文件过滤功能。针对多个文件进行音频合并操作时，可将某几个文件设置为过滤模式，设置为过滤模式的文件不参与合并的功能。

9、语音分离，可以将多人语音分离为单人单条语音。

10、语音合并，可以对多个音频文件进行合并，生成新的音频文件。

11、具备降噪与增益功能。支持谱减法降噪、维纳滤波降噪、自适应降噪等多种降噪方法，支持对微弱语音进行增益。 

12、具有案件管理功能。可以新建、删除、重命名案件，新建案件时可自动生成检材、样本等分类，可根据关键字对案件进行搜索。

13、在检案件自动备份功能。支持人工手动备份、自动备份等多种备份方式。

14、具备语种识别功能。

15、可以对检材语音与样本语音中的相似音节(含词语)进行自动分析，形成比对列表，并在比对列表中显示可用共振峰数量，按总偏差量排序显示，可设置共振峰偏差比例。

16、支持自动检测检材语音和样本语音中的同词结果，并按照句子、短语、词、字、音素分类展示。

17、支持对样本和检材中的相同特征音段进行比对，并按共振峰出现频次和偏差值进行排序显示。

18、支持对案件中的检材与检材、样本与样本、检材与样本进行声纹比对。

▲19、声纹比对支持 1:1、1:N、N:N 三种模式，支持比对最短时长为 1s 的语音片段，比对结果按照声纹相似度得分由高到低排序展示。

▲20、声纹比对精度要求：10万条测试语音库中，声纹比对查全率和查准率检验，查全率≥99%，查准率≥99%；声纹比对漏警率和虚警率检验，虚警率≤0.1%，漏警率≤0.1%；当漏警率和虚警率相等时，等错误率应≤0.8%。 
21、具有标注功能。支持调整标注区间、修改标注内容，支持自动定位标注信息；支持对标注内容进行排序，并展示标注统计；支持根据标注名称查找标注信息，支持快捷筛选字、词、短语等标注项。

22、支持对音频文件自定义区域或全文进行自动标注，支持中文、拼音、英文、国际音标等不同标记类型，支持手动调整标注内容。
▲23、支持针对不同类型对语音分层进行标注并展示，可进行包括文字、音素、国际音标、听辨特征及内容在内的四层标注五层内容。
▲24、可通过快捷入口对标注层自由设置显示或隐藏，每个文件窗口单独设置互不影响。支持同时对4个以上文件的多层标记加载展示。
▲25、标注层支持手动添加内容标记和听辨标记。听辨特征可根据具体内容选择听辨标签，听辨标签支持不少于10种方言发音特征标记。

▲26、听辨标签允许新增、修改、删除，标注结果随文件保存，支持导出。

27、可查看宽带语谱图、窄带语谱图、波形图、基频图、过零率图、能量图、共振峰图、LPC图等，支持使用快捷方式对语图进行放大、缩小、平滑移动、抓手移动等操作。

28、可同时显示4个以上独立窗口，支持宽带语谱图、窄带语谱图、时间波形图、过零图、能量图、基频图、韵律谱图等，支持多窗口频谱图切换。支持波形图、宽带图、韵律谱图的三分窗功能。

29、软件主界面可以全屏展示。

▲30、语图风格。支持用户切换语图显示风格，每种风格可以额外通过调整对比度、亮度等参数来优化图形效果，语图风格可兼容全局调整或分窗调整，调整结果可随文件保存，可一键恢复默认参数。

31、具备语谱图叠加功能。支持共振峰叠加到宽带语谱图中，支持基频图叠加到宽带语谱图中，支持过零率图叠加到宽带语谱图中，支持能量图叠加到宽带语谱图中等。

32、语谱图参数可调节。支持语谱图参数调节，其中宽、窄带语谱图参数包括 FFT点数(分辨率)(支持 256、512、1024、2048、4096 等参数的设置)、对比度(支持0-100参数)、亮度(支持 0-100参数)、语谱图清晰度动态范围（支持-100~100）、高频提升系数(支持 0.95-0.99 参数)；可对基频图参数进行设置，包括显示配置和提取配置；可对过零图参数进行设置，包括上限和下限；可对能量图参数进行设置，包括上限能量、下限能量。可对基频、过零、能量图的配色方案和绘图样式进行配置选择。

33、可测量计算特征音段的共振峰中心频率、带宽及能量值，可对LPC图谱快照保存。

34、特殊情况下支持对共振峰进行手工修正。

35、具备测量图谱参数设置功能。可对测量图谱参数进行设置，包括分析类型 (LPC、FFT)、阶数(8-14)、对比度、高频提升系数 (0.95-0.99)、加窗类型；可对共振峰过滤规则进行设置，包括频率最小值、带宽最大值、最小频率间隔、能量门限。可对共振峰显示方式进行配置，修改共振峰颜色和绘图方式。
▲36、支持在语谱图手动比对中使用专用标志对至少3种特征进行标记，标记支持截图，允许标记时框选及调整颜色，标记可随截图一起导出。

▲37、声纹画布支持按相似度搜索相似语音，可存储语音搜索结果并对其连续或循环播放。声纹画布中可以直接查看语谱图，对满足要求的片段可标记或略过，被标记的相似片段将呈现为标注。高相似度的目标可在画布中直接比对并计算其差异。

38、支持在画布中对相同采样率或不同采样率的语音片段进行拼接合成新语音，支持设置拼接语音的名称、间隔和存放路径，可导出并保存新语音。

39、支持目标语谱图叠加测量，可调整叠加后颜色等属性，叠加后可通过颜色观察语谱图元辅音走势及形态；

40、可实时计算叠加语谱图能量差值。

41、具备频谱比对功能。

▲42、听觉量化分析。可对检材和样本的发音特征进行量化分析，可对发音特征进行人工打分，发音特征分析项至少包括口头言语、嗓音音质、口语缺陷、声母和韵母的发音特征等听觉类型，可根据打分结果生成雷达图或导出听觉量化分析表。可实时展示不少于5个维度的评分，量化分析支持自定义添加或删除。

43、具有防误删功能，删除的案件、标注自动进入回收站，回收站中的案件、标注可以还原和彻底删除。

44、系统待机闲置时具有静默低功耗功能。

硬件：

1、配套控制终端9套，处理器≥24核，内存不低于64GB，硬盘不低于1TB SSD+1TB HDD，独立显卡显存≥16GB，显示器≥34英寸，屏幕刷新率不低于120Hz，分辨率不低于3440×1440，配备机械键盘、无线鼠标。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。

2、配套移动控制终端2套，处理器≥24核，内存不低于64GB，硬盘不低于2TB SSD，独立显卡显存≥16GB，显示器≥16英寸，分辨率≥2560×1600。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。


三、包3产品技术指标要求
	1
	智能语音降噪工作站
	软件：
1、支持导入包括但不限于wav、m4a、mp3、amr、wma、adu、silk、aac、ape、flac、m4r、ogg等音频格式。

2、支持导入包括但不限于flv、mkv、mov、vob、3gp、wmv、avi、mp4、rmvb、mpg等视频格式。

3、对视频中的音频进行处理后，处理后的音频可以和原来的视频画面合成新的视频文件。

4、录音功能：支持录音生成标准的WAV文件，支持设置输入设备的选择、采样率、量化精度等参数。

5、音频播放功能：支持音频播放、暂停、停止功能，支持选区循环播放功能。

6、音频编辑功能：支持删除、剪切、重做、立体声分离、复制窗口信号、擦拭噪音等功能。

7、文件属性查看功能：能查看源文件名称、持续时间、文件大小、声道、量化精度、采样率、音频格式、创建时间、修改时间、CRC32编码、SHA1编码、MD5编码（32位/16位）等属性功能。

8、音视频联动功能：音频播放时可联动视频画面。

9、重采样：支持改变数字语音信号的采样率；

▲10、语音质量检测功能：支持检测信噪比、混响时间、截幅比例、Mos分等。

11、语谱图展示：支持对以波形图、宽带图等语音信号展示方式。

▲12、多文件处理功能：具有同时处理不少于10个音频文件功能，分别对每个文件进行降噪处理。

▲13、选区降噪功能：可对音频片段进行降噪。

▲14、信号擦除功能：支持在 FFT语图中对特定噪声信号的人工擦除。

▲15、支持放大器、宽带降噪、神经网络降噪、反向滤波、音调干扰抑制、混响滤波抑制、脉冲信号抑制、动态范围抑制、削波信号修复、参考噪声抑制、参考信号对消、嘶嘶声抑制、相位谱补偿滤波降噪模块。

▲16、支持调试功能，调试效果同步收听。

▲17、支持预置内置公交车场景、强噪音场景、餐厅室内场景等不少于15种方案，支持自定义方案并保存。

18、反向滤波功能：可抑制强谱分量，放大弱谱分量。

19、放大器功能：支持对信号能量进行适当调整，增大或减小信号分贝。

20、神经网络去混响功能：支持基于神经网络深度学习算法一键式去混响，如楼道、会议室混响等。

21、风噪抑制功能：可有效抑制户外风噪噪音。

▲22、宽带噪声抑制功能：抑制频谱范围：1dB～38dB。

23、音调干扰抑制功能：可抑制音调干扰（如机械振动、网络干扰、慢音乐、行驶汽车声音、水声、大厅噪音、警报器、混响等）以及音调脉冲（如电话脉冲、音调音乐等）。

24、自动频谱均衡功能：支持均衡器功能，可半自动恢复及增强语音信号。

25、具有改变声速功能。

26、削波信号修复功能：可修复信号幅度超过录音设备动态范围时，波形的幅度被剪切从而导致声音出现的失真。

27、神经网络降噪功能：支持基于神经网络深度DNN算法一键式降噪。

28、脉冲噪声抑制功能：可抑制脉冲噪声，包括咔哒声、无线电干扰、敲击声、爆裂声等等瞬态噪声。

29、样本噪声对消功能：利用背景噪声信息（背景电视、收音机或在后台播放的音乐噪声）对目标语音中的噪声进行对消去除，从而增强有用信号。

▲30、通用模块处理速度：通用降噪模块处理1小时音频文件平均时长应＜10s。

▲31、实时降噪时延：时延应≤2s。

32、操作历史记录功能，可回溯历史操作。

	2
	电子变声还原工作站
	软件：

采用变声还原技术对变声语音进行逆变换，还原语音真实状态。

1、支持wav、m4a、mp3、m4r、mkv、mov、wmv、avi、mp4、mpg等常见音视频格式。

2、文件属性查看功能：支持查看源文件名称、持续时间、文件大小、声道、量化精度、采样率、音频格式、创建时间、修改时间、CRC32 编码、SHA1 编码、MD5 编码（32 位/16 位）等属性。

3、支持播放、暂停、变速，选定音频片段播放/循环播放等功能。

4、导入的音频文件可以根据预设参数自动转换成新的文件。

5、支持对节奏、音速、音高、音色的调整。

6、处理过程中可实时调节处理参数，可以实时收听调节后的效果。

7、可以对整个文件或选取的片段进行处理。

8、可以对选取的不同片段使用不同参数进行处理。

9、可以在不改变音色的情况下进行变速处理。 

10、可以对手动设置的调节参数进行保存，可以直接调用手动保存或预设的参数。

11、对视频中的音频进行处理后，处理后的音频可以和原来的视频画面合成新的视频文件。
12、支持历史记录功能，可以对处理步骤进行回退，可以一键还原至调节前初始状态。

硬件：

1、配套控制终端6套，处理器≥24核，内存不低于64GB，硬盘不低于1TB SSD+1TB HDD，独立显卡显存≥16GB，显示器≥34英寸，屏幕刷新率不低于120Hz，分辨率不低于3440×1440，配备机械键盘、无线鼠标。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。
2、高精度扫描仪1台，双镜头系统，最大分辨率≥4800dpi，至少支持A4画幅。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。
3、高精度彩色打印输出设备1台，支持6色墨水，最大支持A3画幅。★要求提供所投产品强制节能产品证书复印件。
4、头戴式监听耳机15副，单元直径40mm，灵敏度：98dB/mW，阻抗：35欧姆。

5、以上硬件为2套工作站共用。


第三节 商务要求
一、交货时间、地点
★1、包1、包2、包3交货时间：合同签订后30天内交货并安装调试合格（提供承诺函﹤格式自拟﹥并加盖投标人公章）。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：本项目为项目整体交付。中标人应全面负责供货、运输、安装、调试及试运行配合、验收合格、培训、维修保养等。

二、质量保证及质保期
1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。在质量保证期内，如发现货物的质量或规格不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，采购人有权向中标人提出索赔。

2、包1、包2、包3质保期：本项目质保期5年，5年内免费升级保修。

备注：如投标人承诺的质保期长于招标文件规定时，以投标人投标响应文件为准，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。

3、质保期内出现任何质量问题（不可抗力除外），均由中标人负责更换或维修（包含全部工时费、材料费、管理费、财务费等）。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件，对仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断、软件升级等几个方面长期提供及时的支持与服务。
三、验收标准

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、质保期从验收合格之日开始计算。设备由投标人派工程师到现场和采购人指定人员一起验货，免费安装、调试并进行验收测试，对照投标文件和合同对货物数量及生产厂家、品牌、规格型号、产地、技术指标等逐项进行核实，如发现技术指标有虚假应标情形，视为验收不合格。待验收合格后，采购人指定人员和投标人共同出具验收报告并双方签字，设备进入质保期。质保期内所有设备维护维修等要求上门服务，费用包含在本次报价中。

3、项目验收如需提供第三方检定或校准报告，费用包含在本次报价中。履约中因质量发生争议，应委托具备相应资质的检测机构进行鉴定或检测；鉴定或检测结果作为责任认定的依据，所发生的全部费用由最终责任方承担。

4、如项目验收不合格，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

四、售后服务

1、技术支持
1）提供7×24小时的技术咨询服务。
2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
2、故障响应
1）提供7×24小时的故障服务受理。
2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内技术支援。
3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
3、设备（含系统）维护
投标人应在投标文件中提交以下内容：

1）定期维护计划。提供详细的售后服务和技术支持计划，主要内容包括服务内容、服务方式、服务响应、服务承诺。详细说明维修、维护的方式、范围(产品、技术、部件)。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

注：如投标人承诺的售后服务优于于招标文件规定时，以投标人投标响应文件为准，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。

五、人员培训

1、中标人应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作等内容为采购人培训两名以上工作人员，保证受训人员能独立熟练地操作、检查系统的运行状况，排除常见故障。中标人应在培训开始前一周提出推荐的培训计划（培训方式、培训时间及人员根据需要确定），并取得采购人同意。采购人的培训费用包含在本次报价中。

2、培训内容包括主要设备的结构介绍、运行性能、操作程序、安全措施、维护修理程序和方法及故障应急措施等。培训方式包括理论讲课和实际操作。

3、中标人应为培训人员提供正规的培训手册。
六、付款方式

1、付款人：湖南省公安厅

2、付款方式：通过国库集中支付

3、支付条件：项目完工货到验收合格后，可按合同约定进度支付进度款；最终结算须经采购人内控部门结算审核审定，以采购人内控部门出具的审定结算金额作为本项目最终支付依据，凭中标人合规有效发票办理尾款支付手续。
4、中标人领取中标通知书后签订合同之前，须按合同设备总价款的5%向采购人提供履约保函（保函须注明“见索即付”，保函出具银行应为国有银行或全国性商业银行）。

5、履约保函有效期自合同签订之日起一年。若一年内合同尚未履行完毕（即交货、安装、调试、验收未全部完成），中标人应在保函到期前配合采购人延长保函有效期，具体延长时间以实际完成验收之日为准。

6、中标人履行完毕全部合同义务（包括交货、安装、调试、培训等）且经采购人验收合格后，采购人在收到供应商退还申请后10个工作日内，向出具保函的机构出具解除保证责任通知或将保函原件退还给中标人。如保函有效期届满且合同已履行完毕，保函自动失效，采购人无需另行办理退还手续。

7、设备全部到货且验收合格后凭全额发票（发票须由中标人自行验证真伪并随发票一并提供），一次性支付合同金额的100%。
七、其他要求

1、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、中标人在参与本项目的全部过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担成交人工作人员因意外（包括但不限于：在服务工作中发生的意外以及抵达服务地点途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。

3、中标人应向采购人提供合同规定的全套技术资料，费用包括在投标报价中。验收后，中标人应当负责编制相关验收资料，确保达到采购人归档要求。

4、中标人在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守采购人单位有关规章制度。

5、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

第四节 政府采购合同专用条款
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